# ∀ＧＵＮＤＡＭ 解説 ####################################################################

# ＢＡＣさんの旧データテストの中のデータに入っていた解説文＋α。
# せっかくなので残しておきます。

# ・∀ガンダム
# ・フラット
# ・スモー
# ・スモーグリーンタイプ

# 【∀ガンダム】
#
#  ∀ガンダムは本来、開発当時懸念されていた地球外の敵対勢力との武力衝突を想定し
#て開発されたＭＳである。その基本コンセプトは、従来のＭＳの運用思想を根本的に覆
#すものであった。ロラン＝セアックが操縦する機体は、「システム∀」構想の実証モデ
#ル機であったと推測される。
#  ∀構想には整備および支援設備が不可欠であり、ＤＯＣ（デバイス・オペレーション
#・コントロール）ベースとの連携によって、ひとつの強力な戦術システムとして機能す
#る。機体自体は”ＩＦＢ駆動”によって稼働しており、既存の多くのＭＳのようにジェ
#ネレーターや駆動装置などに占有される容積が極端に少ないため、駆体そのものが装甲
#や構造材を兼ねた構成となっている。
#  ∀ガンダムの胸部構造は、基本的にある種のペイロードとして設計されており、戦術
#ごとに内装するデバイスを換装することが可能になっている。ここはビーム砲のドライ
#ブユニットやミサイルシステム、マシンガンや近接戦闘の打突、斬撃、カムフラージュ、
#または補助動力装置などを収容することが可能である。出撃時にはＤＯＣベース内で装
#備を選択し、最適の状態で前線に投入することができる。
#  腰部のコクピットユニットは、両サイドに装甲を兼ねた推進装置が装備されており、
#緊急時にはパイロット保護のため脱出ブロックとして機能する。機体から離脱した状態
#のコクピットブロックは、コアファイターと呼ばれる。
#  ビームライフルは、中、長距離戦闘に対応した兵装で、最大出力で使用する場合には
#銃床部分がスライドし、モード変換を行う。このモード変換は、内蔵されたデバイスが
#自動的に判断し、∀ガンダムとのデータリンクによって自律的に実行される。逆に言え
#ば、パイロットが任意にモード変換を行うことは不可能となっている。万一、機構不良
#などのためモード変換が不可能な場合、エラーコードが発動し発砲手順そのものをキャ
#ンセルする。∀が自動的に発砲した際にライフルが自壊したのは、ナノマシンを含む地
#層による保護が不完全であったことと、経過年数による組織の変化があげられる。
#  ビームサーベルは本来の「システム∀」構想では、背部兵装パレットに装備される物
#ではなかった。装備されるはずだった物は、”7th-GMPT=Seventh Generation Minovsky 
#Physical Theory”を応用した非破壊性の対ＭＳ無力化兵器（詳細不明）であったとされ
#ている。ただし、この兵器の開発は「システム∀」の実証運用テストに間に合わず、暫
#定的に、在来型のビームサーベルが近接戦闘用の斬激兵装として実装されている。
#
#型式番号：ＷＤ−Ｍ０１(ＳＹＳＴＥＭ−∀９９)
#全高：20.0ｍ
#重量：28.6ｔ
#稼働重量：17.5ｔ
#ジェネレータータイプ：ＤＨＧＣＰ
#ジェネレーター出力推定：27,000kw（誤差5,000kw）
#装甲材質：ＦＥ型
#武装：胸部マルチパーパスサイロ、ビームライフル、ビ−ムサーベル、シールド、他


# 【フラット】
#
#  ディアナ・カウンターが運用するＭＳ。地球への帰還計画の一環として派遣した環境
#調査員が地球降下の際に使用した。
#  本来は「FLAT=Flexible Ladder Actuater Technology (柔軟な梯子状の駆動装置技術)」
#と呼ばれるフレームシステムを持つタイプのもので、”フラット”とはそのシステム自
#体の事を指していたが、この機体の外見が「平べったい(フラット)」ものであったため、
#この機体独自の名称として定着している。そのせいで、このフレーム自体は現在では単
#純に「スパイン(Spaine=I背骨)」と呼ばれている。
#  この機体に装備されている装甲は、極超音速を超える振動数による音響兵器、いわゆ
#るソニックブレードのような運用も可能な特殊能力を持っており、その能力を援用した
#地中潜行や水中航行も可能だ。
#  ただし、この機体には航宙能力はなく、降下形態のままで軌道上までキャリア艦艇に
#よって運搬され、地上に降下したのち戦闘形態へ変形する。この変形は不可逆で、再び
#降下形態で運用するためには専用の整備システムを必要とする。
#
#型式番号：ＦＬＡＴ−Ｌ０６Ｄ
#全高：20.6ｍ
#重量：22.3ｔ
#ジェネレーター出力：15,000kw
#装甲材質：ＥＣＯ型
#武装：腕部ヒートエッジ、脚部ヒートエッジ、ボックスビームライフル、
#      ボックスバズーカ、ボックスミサイルランチャー、他


# 【スモー】
#
#  ＩＦＢＤ（Ｉフィールドビーム駆動）による高い運動性とレスポンスを持つ機体で機
#体各所のスリットは、ＩＦＢＤのレセプターシステムであり、機体を一瞬にしてあらゆ
#るベクトルに機動させる事ができる。
#  どっしりとした外観をしているが、高機動での戦闘が可能である。下脚部後方、いわ
#ゆる”ふくらはぎ部分”に装備されるＦＲＰ（Field Repulsion Processer＝空間斥力処
#理装置）ユニットは、空間そのものに対し斥力を発生させる装置である。重力下におい
#ては飛翔装置として機能し、地上では滑走装置として、地表面を浮上し高速移動する。
#さらにこのデバイスは無重力空間でも使用可能である。
#  この機体が建造されていた当時はＩＦコンセプト全盛期であり、スモーはそのピーク
#時に開発された「対ＩＦＢＤ」機能搭載のMSである。
#  同時代に開発されたＭＳであれば、ＩＦジェネレーターによるＩＦＲ（I Field 
#Restriction）効果によって、敵のホーミング兵器や各種の火器、さらには機体そのもの
#のコントロールを奪い、無力化することができる。
#  この機体が胸部に装備するＨＰＨＧＣＰ=Helical Phase Hyper-oscilation
#Gauge-Collapser-Pile（螺旋位相型超振動ゲージ場縮退炉）ジェネレーターは、副次的
#効果としてＩＦＲ効果を発揮する。
#  これは、元々、自機の躯体稼働そのものを制御するＩＦＢＤのドメイン（Domain=支配
#領域）を拡張するデバイスを使用することによって、対象の行動を抑制あるいは支配す
#るというものである。
#  この機能が発揮できるのは、原則的に同時代の機体に限定されるものの、ドメイン拡
#張による影響は、あらゆる機動兵器に及ぶといわれている。
#
#型式番号：ＭＲＣ−Ｆ２０
#全高：20.3ｍ
#重量：34.2ｔ
#ジェネレータータイプ：ＨＰＨＧＣＰ
#ジェネレーター出力：34,000kw(誤差5,000kw)
#装甲材質：ＭＦＥガンディウムＦＧＩ複合材
#武装：ＩＦジェネレーター、ハンドビームガン、ヒートファン、ＩＦブースター、
#      ＩＦバンカー他
#
#ヒートファンはシールドとしても使用可能
#ＨＰＨＧＣＰジェネレーターを使用する時は、∀ガンダムのように胸のハッチが開く
#ＩＦバンカーはＩＦジェネレーターをＩＦ効果により硬度を高め、打突兵器として
#使用するもの


# 【スモーグリーンタイプ】
#
# 表面的スペックはゴールド・シルバーと同一。最も大きな差異は
# ＩＦＢＤフィードバック率の差であり、グリーンのナノマシンの粉体
# Ｉフィールド・レセプターはゴールド・シルバー型よりフィードバック率
# が低く操縦がより容易であるが、代償として格闘戦性能は他のタ
# イプより低くなってしまった。
# 量産タイプとして製造されたがコスト的に大差が無く、性能も低かっ
# た為に正式配備に至らなかった。殆どがシルバータイプに改装され
# たが、ごく少数がコクピットボールを二つ配した複座練習機に転用された。
# ＜出展＞：「電撃ホビー2000年2月号」
